**附件2**

机关会议室改造施工报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 主席台改造 | 1. 现有主席台宽度切除1米
2. 主席台增加地插盒：20个话筒插座，1个HDMI插座，220电源插座1个。
 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 墙面修补 | 墙面修补并打磨 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 滚涂立邦五合一乳胶漆 | 130 | ㎡ |  |  |
| 4 | 三基色灯 | 更换原有格栅灯规格 120×60（cm）42W（LED）5600K以上 | 16 | 个 |  |  |
| 5 | 会议室背景幕布 | 安装弧形轨道及加固 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 会议室背景幕布 | 长9.6m高3.2m；面料为涤纶或亚麻；遮光度90%以上；颜色依实际确定 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 电动窗帘加纱帘 | 窗帘及轨道长4.2m高3.4m；窗帘面料为涤纶或亚麻，遮光度70%-90%；纱帘面料为涤纶或混纺，遮光度≤40%；颜色依实际确定 | 3 | 套 |  |  |
| 8 | 吊顶 | 改造现有吊顶，四周更换为轻钢龙骨石膏板吊顶，滚涂乳胶漆。 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 其他项目 | 垃圾清运和成品保护 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 事业单位登记服务大厅改造施工报价表 |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 墙面修补加刷漆 | 全屋滚涂立邦五合一乳胶漆 | 100 | ㎡ |  |  |
| 2 | 加装吸顶灯 | 来客区顶棚引电，安装吸顶灯 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 防盗门 | 原木门更换内开两扇防盗门规格2m×1.7m | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 阳台资料柜 | 2.2m\*1.2m\*0.5m | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 办公区资料柜 | 2.2m\*1.5m\*0.5m | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 服务区资料柜 | 2.2m\*2m\*0.6m | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 地面去胶 | 原有地胶去除 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 铺贴地胶（备选） | 防滑耐磨地胶厚1.8mm | 50 | 平米 |  |  |
| 9 | 窗帘纱帘 | 安装纱帘，长7m高3.2m；面料为涤纶或混纺，遮光度≤40%；颜色依实际确定 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 指纹锁 | 锁带遥控器 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 门牌 | 带灯光门口指示牌 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 其他费用 | 大厅墙面修补，垃圾清运及成品保护 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 14 | 总计 | 机关会议室及事业单位登记服务大厅改造总计 |  |  |  |  |

**会议室及登记业务大厅改造标准**

1. 吊顶工程标准
2. 吊杆和龙骨的材质，规格，安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆和龙骨应经过表面防腐处理；木龙骨应进行防腐，防火处理。
3. 石膏板，水泥纤维板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。
4. 墙面工程标准
5. 腻子工程：墙面应平整，阴阳角需找平，阳角配合靠尺+细砂纸打磨，防止崩角，阴阳角直线度控制在2mm以内。
6. 涂料涂刷工程：涂刷前确保基层含水率符合要求，涂饰墙面平整度、垂直度、阴阳角均为3mm。环境温度应在5-35℃之间。
7. 嵌入顶棚内的装饰灯具的安装要求
8. 矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行，其偏差不应大于5毫米。
9. 窗帘工程标准
10. 窗帘轨道应符合国家标准，采用不锈钢等材质，具有承重能力、平稳无噪音等特点。根据窗户和墙面材质等因素进行选择。
11. 悬挂窗帘应保证平整、垂直，采用挂钩方式。
12. 窗帘的收拢采用电动装置，同时保持整体美观、不占用过多空间。
13. 资料柜要求
14. 采用优质木材，确保木材质量符合国家相关标准。
15. 采用环保涂料，确保涂料质量符合国家环保标准。
16. 采用优质五金件，确保五金件质量符合国家相关标准。
17. 施工安全
18. 施工人员应佩戴安全帽、口置、手套等防护用品，注意施工现场的安全性，避免发生人身意外、火灾等事故。
19. 使用的材料应符合国家标准，确保不含有害物质，减少对人体、环境的危害。